Ausschreibungstext: Zhaga Bottom Connection Box

Bezeichnung:
Externe Anschlussbox mit einer unten angeordneten, standardisierten Zhaga-Schnittstelle zur Installation kompatibler Controller an Masten oder Wänden.

Fabrikat: 	esave AG
Typ: 	Zhaga Bottom Connection Box
	oder gleichwertig
Prüfzeichen: 	CE-Kennzeichnung

Funktion:
Anschlussbox mit einem an der Unterseite angeordneten Zhaga-Sockel zur externen Installation kompatibler Controller. Sie ermöglicht die Erweiterung bestehender Leuchten um eine externe Schnittstelle und die einfache Plug-and-Play-Anbindung kompatibler Geräte.

Das robuste, witterungsbeständige Gehäuse ist für den Einsatz im Aussenbereich und für die flexible Montage an Masten oder Wänden ausgelegt.

Montage:
-	Montage an Masten oder Wänden

Technische Daten:
-	Versorgungsspannung: 	100 – 277 V AC
-	Max. Versorgungsspannung: 	305 V AC
-	Max. Eingangsstrom: 	150 mA
-	DALI-Eingangsstrom: 	max. 240 mA
-	Lagertemperatur:	 –20 … +85 °C
-	Brandklasse: 	UL 94 HB V-2
-	Überspannungsschutz:	6kV, 2Ω (10 Pulse gemäss IEC 62368-1)

Gehäuse:
-	Material: 		Polycarbonat (PC)
-	Farbe: 		Schwarz
-	Länge: 		104 mm
-	Breite:		92 mm
-	Höhe: 		152 mm
-	Membran:		PTFE
-	Kabelverschraubung:	Polyamid

Schnittstellen:
-	Eine Zhaga-Schnittstelle (Book 18), an der Unterseite des Gehäuses angeordnet

DALI:
-	Integrierte DALI-PSU zur Versorgung des DALI-Busses