Ausschreibungstext: Zhaga Dual Connection Box

Bezeichnung:
Externe Anschlussbox mit zwei standardisierten Zhaga-Schnittstellen zur Installation kompatibler Controller an Masten oder Wänden.

Fabrikat: 	esave AG
Typ: 	Zhaga Dual Connection Box
	oder gleichwertig
Prüfzeichen: 	CE-Kennzeichnung

Funktion:
Anschlussbox mit zwei Zhaga-Sockeln zur externen Installation kompatibler Controller. Sie ermöglicht die Erweiterung bestehender Leuchten um externe Schnittstellen und die einfache Plug-and-Play-Anbindung kompatibler Geräte.

Das robuste, witterungsbeständige Gehäuse ist für den Einsatz im Aussenbereich und für die flexible Montage an Masten oder Wänden ausgelegt.

Montage:
-	Montage an Masten oder Wänden

Technische Daten:
-	Versorgungsspannung: 	100 – 277 V AC
-	Max. Versorgungsspannung: 	305 V AC
-	Max. Eingangsstrom: 	150 mA
-	DALI-Eingangsstrom: 	max. 240 mA
-	Lagertemperatur:	 –20 … +85 °C
-	Brandklasse: 	UL 94 HB V-2
-	Überspannungsschutz:	6kV, 2Ω (10 Pulse gemäss IEC 62368-1)

Gehäuse:
-	Material: 		Polycarbonat (PC)
-	Farbe: 		Schwarz
-	Länge: 		104 mm
-	Breite:		88 mm
-	Höhe: 		152 mm
-	Membran:		PTFE
-	Kabelverschraubung:	Polyamid

Schnittstellen:
-	Zwei Zhaga-Schnittstellen (Book 18)

DALI:
-	Integrierte DALI-PSU zur Versorgung des DALI-Busses