Ausschreibungstext: SLC-RC Switch203-C RS485 ext. 

Bezeichnung:
Steuergerät mit externer Antenne als intelligenter Ersatz für herkömmliche Rundsteuerempfänger zum unabhängigen Schalten von drei Ausgängen.

Fabrikat: 	esave AG
Typ: 	SLC-RC Switch203-C RS485 ext. 
	oder gleichwertig
Prüfzeichen: 	CE-Kennzeichnung

Funktion:
Steuergerät zum Ersatz herkömmlicher Rundsteuerempfänger in Beleuchtungsanlagen. Ermöglicht das unabhängige Schalten von bis zu drei Ausgängen. Die Schaltvorgänge können abhängig von der Umgebungshelligkeit, definierten Zeitplänen, externen Eingängen oder der integrierten Astro-Uhr gesteuert werden.

Über das selbstorganisierende 2.4-GHz-Mesh-Netzwerk können Mess- und Steuerdaten angeschlossener Geräte unmittelbar verarbeitet werden. Dank der integrierten eSIM ermöglicht der Controller die Fernüberwachung sowie den Gateway-Betrieb für bis zu 100 zusätzlichen Controller.

Parametrierung und Überwachung lokal vor Ort oder per Fernzugriff über Mobilfunkverbindung und Webplattform.

Montage:
-	Montage in Schaltschrank
- 	Wandmontage mittels Wandhalterung

Technische Daten:
-	Versorgungsspannung: 	110–240 V AC | typ. 230 V AC
-	Max. Versorgungsspannung:	305 V AC
-	Max. Stromaufnahme: 	70 mA
-	Leistungsaufnahme:	0.8 W | 1.3 W mit eMTC
-	Betriebstemperatur: 	–30 … +80 °C
-	Schutzart: 	IP20
-	Sicherheitsnorm: 	IEC 62368-1
-	Abmessungen: 	118 × 86 × 60 mm

Relaisausgänge:
-	3 unabhängig steuerbare Relaisausgänge
-	Lastspannung: 	70–240 V AC | typ. 230 V AC
-	Frequenz: 	45–65 Hz | typ. 50 Hz
-	Laststrom: 	0.02–2 A, abhängig von der Umgebungstemperatur

Digitaleingänge:
-	3 Digitaleingänge
-	High-Pegel: 	10.5–12 V
-	Low-Pegel: 	0–4 V

Funkkommunikation (2.4 GHz Mesh):
-	Frequenzbereich: 	2.420 – 2.480 GHz
-	Standard: 		IEEE 802.15.4
-	Sendeleistung: 	+8 dBm
-	Empfängerempfindlichkeit: 	–100 dBm

Mobilfunkkommunikation:
-	Protokolle: 	LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS
-	Integrierte eSIM für weltweiten Mobilfunkzugang
-	Externe 3-in-1-Puck-Antenne

Funktionen:
Konfiguration
-	Parametrierung und Firmware-Update vor Ort
-	Fernaktualisierung der Firmware über die SL-Control Webplattform (Over-the-Air-Updates)
-	Vor-Ort-Konfiguration einzelner Controller oder Controllergruppen
-	Fernzugriff, Konfiguration und Zustandsüberwachung über Mobilfunk und Webplattform
-	Automatische Positionsbestimmung und Zeitsynchronisation über GNSS
Konnektivität
-	Gateway-Funktion für bis zu 100 zusätzliche Controller
-	Vernetzte Kommunikation über ein selbstorganisierendes 2.4-GHz-Mesh-Netzwerk
-	AES-128-verschlüsselte Kommunikation
-	RS485-Schnittstelle zum Anschluss eines optionalen Smart Meters
Relais
-	Drei unabhängig steuerbare Relaisausgänge
-	Steuerung abhängig von Umgebungshelligkeit, Zeitplänen, externen Eingängen oder Astro-Uhr
-	Unmittelbare Reaktion auf Daten angeschlossener Geräte